**Phần cơ khí:**

. 2 trục xoay

. Nhôm định hình

. 4 chân tản ra, mâm xoay đặt ở trung tâm

. Trục E xoay bằng step + đai

. Có camera quan sát, camera truyền tín hiệu về bộ điều khiển

**Phần điện:**

. DAQ của NI

. Encoder

. La bàn

. IMU

**Phần điều khiển**

. Matlab chịu trách nhiệm chính trong việc điều khiển

. DAQ thu tín hiệu